桥梁跨径6m。采用beam3单元，总计101个，每个单元长度相等，共计102个节点。横截面积A=0.05m2，惯性矩I=1.67×10-4m4，弹性模量3.45×1010Pa，密度ρ=2500kg/m3。